#### 《透明塗料》

【油性塗料】
・油性ワニス
光沢が良く、硬い塗膜を作るが、日光・
風雨に弱い。
〈薄め液〉塗料用シンナー
〈乾燥時間〉10時間
〈用途〉建具、家具など屋内の木部
【合成樹脂塗料】
・ポリウレタン樹脂ワニス
光沢・付着性が良く、衝撃、摩擦、水、
油にも強い。
〈薄め液〉専用シンナー
〈乾燥時間〉３〜５時間
〈用途〉屋内外の木部、床、階段など
【酒精塗料】
・セラックニス
べとつかず塗りやすい。熱やアルコー
ルに弱い。
〈薄め液〉アルコール
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉屋内木部のやに止めなど
【セルロース塗料】
・クリヤラッカー
塗膜は薄くて硬く、磨くとつやが出る。
〈薄め液〉ラッカーシンナー
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉高級家具、工作品など
・アクリルクリヤラッカー
光沢が良く、無色透明で熱にはやや弱
い。
〈薄め液〉専用シンナー
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉家具、建具の白木仕上げ