#### 《不透明塗料》

【油性塗料】
・油性調合ペイント
塗りやすいがはけ目が残る。日光や風雨
に強い。
〈薄め液〉塗料用シンナー
〈乾燥時間〉20時間
〈用途〉屋内外の木部、鉄部
・油性ルーフペイント
トタンのさび止め効果があり、付着性が
良い。
〈薄め液〉塗料用シンナー
〈乾燥時間〉20時間
〈用途〉トタン屋根、雨どいなど
【セルロース塗料】
・アクリルラッカーエナメル
光沢が良く、つやが長持ちし、屋外でも
強い。
〈薄め液〉専用シンナー
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉自動車、自転車など金属類
・エアゾールラッカー
手軽で色数も豊富。
〈薄め液〉不用
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉金属、木材など
【合成樹脂塗料（溶剤型）】
・合成樹脂調合ペイント
光沢があり、屋外でも強く、つやが長持
ちする。
〈薄め液〉塗料用シンナー
〈乾燥時間〉10時間
〈用途〉屋内外の木部、
鉄部
・合成樹脂さび止めペイント
塩分に強いが、塗膜は薄く、上塗りが必
要。
〈薄め液〉塗料用シンナー
〈乾燥時間〉10時間
〈用途〉鉄部全般のさび止め
用
・アルキド樹脂エナメル
光沢が非常に良く、塗膜が硬いので屋外
にも向く。
〈薄め液〉専用シンナー
〈乾燥時間〉６時間
〈用途〉自動車、農機具、小型機械
【合成樹脂塗料（水性型）】
・ビニル系エマルジョンペイント
無臭で引火性がなく落ち着いたつや消し
になる。
〈薄め液〉水
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉屋内の壁や天井など
・アクリル系エマルジョンペイント
水・湿気に強く、汚れにくい。多くカビ
防止剤入り。
〈薄め液〉水
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉台所や浴室の天井、壁
・つやあり水性ペイント
湿気に強く、つやのある塗料。引火性が
ない。
〈薄め液〉水
〈乾燥時間〉１時間
〈用途〉屋内外の壁や、木部、鉄部
・水性さび止めペイント
取り扱いが簡単で引火性がない。上塗り
が必要。
〈薄め液〉水
〈乾燥時間〉２時間
〈用途〉鉄部全般のさび止め用