#### ●おもな合金の特徴と用途

【ステンレス】
鉄＋クロム、ニッケル
さびにくく、酸やアルカリにも強い。
用途：食器、刃物、流し台など。
【ジュラルミン】
アルミニウム＋銅、珪[けい]素、マグ
ネシウム、マンガン
軽く、強度もあるが、腐食しやすい。
用途：航空機、自動車など。
【青銅（ブロンズ）】
銅＋錫[すず]
さびにくく、強度があり、摩耗しにく
い。
用途：美術工芸品、メダルなど。
【黄銅（しんちゅう）】
銅＋亜鉛
純銅より強く、加工しやすい。
用途：ドアノブ、ボルト、船舶用部品
など。
【白銅】
銅＋ニッケル
さびにくく、加工しやすい。
用途：貨幣、工業用品など。
【洋銀（洋白）】
銅＋亜鉛、ニッケル
銀白色で美しく、加工しやすい。
用途：皿、シガレットケース、鍵[か
ぎ]、機械部品など。
【ヒューズ】
鉛＋錫、アンチモン
低い温度で溶け、加工しやすい。
用途：電気回路
【はんだ】
錫＋鉛
低い温度で溶け、金属に付着しやすい。
用途：金属接着、電気回路の接続など。
【ニクロム】
ニッケル＋クロム
熱に強くさびにくい。電気抵抗が大き
い。
用途：電熱線、耐熱部品など。
【18Ｋ】
金＋銅
純金にくらべ強度が増す。
用途：装飾品など。
【ホワイトゴールド】
金＋ニッケル、銅、亜鉛
白く、光沢が良い。
用途：白金の代用として装飾品に用い
られる。