#### ●乾電池・おもな種類と用途

【マンガン乾電池】（1.5Ｖ*1）
安価で最も広く使われている。間欠的
に使った方が長持ちする。
用途：ラジオ、懐中電灯、テープレコー
ダーなど
【アルカリ-マンガン電池】（1.5Ｖ）
マンガン乾電池より容量が大きく、した
がって寿命も長い。電力消費量の比較
的大きな器具に向く。
用途：ストロボ、玩具、電気かみそり、
テープレコーダー、ラジオなど
【酸化銀電池】（1.55Ｖ）
使用中の電圧は安定している。小型で
容量が大きく、小電力の器具に向いて
いる。
用途：時計、電子体温計、カメラ、ライ
ター、電子計算機など
【水銀電池】（1.35または1.4Ｖ）
小型で容量が大きく、小電力の器具向
き。電圧は安定している。マンガン乾電
池に比べ寿命は長い。
用途：カメラ、補聴器、医療器具、測定
器など
【リチウム電池】*2（3.0Ｖ）
電圧が高く、他の電池の約２倍。寿命
は最も長い。
用途：時計、電卓、カメラ、電子浮き、
コンピューターの非常用電源など
【空気ボタン電池】（1.4Ｖ）
環境保全のため、水銀電池に代わって
使われだした。水銀電池よりさらに寿命
が長く電圧も安定している。
用途：補聴器など
*1　JIS規格により定められた電圧
*2　フッ化黒鉛リチウム電池、二酸化マ
ンガンリチウム電池をさす
（日本乾電池工業会調べ）