#### ●電波・周波数による分類と用途

（周波数） | （名称） |
３〜30kHz | VLF | 超長波
航行用無線、海上移動無線 |  |
30〜300kHz | LF | 長波
航行用無線、航空用ビーコン |  |
300〜3000kHz | MF | 中波
ＡＭ放送 |  |
3000〜30MHz | HF | 短波
国際通信、短波放送、アマチュア無線 |  |
30〜300MHz | VHF | 超短波
公共通信（気象、警察）、テレビ・Ｆ |  |
Ｍ放送、移動無線 |  |
300〜3000MHz | UHF | 極超短波
タクシー無線、テレビ放送 |  |
3000〜30GHz | SHF | マイクロ波
固定通信（電話、テレビ中継）、気象 |  |
レーダー、衛星通信 |  |
30〜300GHz | EHF | ミリ波
ビル間など近距離通信、レーダー、衛 |  |
星通信 |  |
300〜3000GHz | − | サブミリ波
発振物質がないので、実用的には用い |  |
られない。 |  |

＊1000kHz[キロヘルツ]＝1MHz[メガヘル
ツ]/
1000MHz＝1GHz[ギガヘルツ]/