#### ●おもなガラスの種類と用途

【ソーダガラス】（酸素、珪素[けいそ]、
ナトリウム、カルシウム）
最も多く作られる一般的なガラス。
用途：板ガラス（すりガラス、熱線吸
収ガラス、強化ガラスなど）、電球、
瓶[びん]、食器などの日用品。
【カリガラス】（酸素、珪素、カリウム、
カルシウム）
耐熱性、耐水性に優れ、薬品にも強い。
光沢が良く、硬いガラス。
用途：眼鏡[めがね]などの光学レンズ、
色ガラスなど。
【石英ガラス】（酸素、珪素）
耐熱性がきわめて良く、急熱急冷にも
強い。
用途：ヒーター用ガラス管、高圧水銀
灯、プリズムなど。
【鉛ガラス】（酸素、珪素、鉛、アルカ
リ元素）
軟らかく、カットしやすいガラス。屈
折率が高く、光沢に富んで美しい。
用途：クリスタルガラスとして、高級
食器、工芸品のほか、光学ガラスなど。
【硼珪酸[ほうけいさん]ガラス】（酸素、
珪素、硼素[ほうそ]、カルシウム、ア
ルカリ元素）
耐熱性が良く、急熱急冷にも強い。商
標としてパイレックスなどがある。
用途：化学実験器具、寒暖計、耐熱ガ
ラス製品など。
【ガラスセラミックス】（酸素、珪素、
アルミニウム、リチウム、マグネシウ
ム、チタン、弗素[ふっそ]）
耐熱性、強度に優れた結晶化ガラス。
商標としてパイロセラムなどがある。
用途：電気絶縁材、食器、ミサイル弾
頭など。
【ガラス繊維】（酸素、珪素、カルシウ
ム、マグネシウム、アルミニウム、硼
素）
耐熱性が良く、燃えない。薬品にも強
く、電気絶縁性も良い。
用途：断熱材、電気絶縁材、防音材、
保温材、プラスチック強化材、グラス
ファイバーなど。